// GETV0  Get initial voltage profile for power flow calculation.
//   Note: The pv bus voltage will remain at the given value even for
//   flat start.
//   type_initialguess: 1 - initial guess from case data
//                      2 - flat start
//                      3 - from input
// GETV0  获取潮流计算的初始电压分布
//   注意：即使是平启动，PV节点电压也会保持给定值
//   type_initialguess: 1 - 从案例数据获取初始猜测值
//                      2 - 平启动
//                      3 - 从输入获取

fn getV0(bus, gen, type_initialguess, V0_in) {

    // 发电机信息
    on = find(slice(gen, [0], [GEN_STATUS - 1, GEN_STATUS]) > 0);  //查找运行中的发电机索引（这里索引从0开始）
    gbus = get_multi(slice(gen, [0], [GEN_BUS-1, GEN_BUS]), on);  // 转换为一维张量（母线编号，注意是1基）
    gbus_idx = gbus - 1;  // 转换为0基索引

    if type_initialguess == 1 {
        // 使用案例数据中的先前值
        // 注意：案例数据中的角度是度，而潮流求解器中是弧度，因此需要转换
        vm_col = slice(bus, [0], [VM - 1, VM]);  // 获取电压幅值列（二维张量）
        vm = slice(vm_col, [0], 0);  // 转换为一维张量
        va_col = slice(bus, [0], [VA - 1, VA]);  // 获取电压角度列（二维张量）
        va_deg = slice(va_col, [0], 0);  // 转换为一维张量（度）
        va_rad = va_deg * pi / 180;  // 转换为弧度
        V0 = vm .* exp(c(0, 1) .* va_rad);  // 计算初始电压（复数）
    } else if type_initialguess == 2 {
        // 平启动
        nb = size(bus, 0);  // 母线数量
        V0 = ones(nb, 1);  // 初始电压幅值为1，角度为0（复数形式为1+0i）
    } else if type_initialguess == 3 {
        // 使用给定的初始电压
        V0 = V0_in;
    } else {
        //info(`Error: unknown 'type_initialguess'`);
        return [];
    }

    // 将PV节点和参考节点的电压设置到初始猜测值中
    gen_vg_col = select(gen, on, [VG - 1, VG]);  // 获取运行中发电机的电压幅值设定值列（二维张量）       
    gen_vg = slice(gen_vg_col, [0], 0);  // 转换为一维张量
    v0_gbus = get_multi(V0, gbus_idx);  // 获取初始猜测中发电机所在母线的电压
    new_v0 = gen_vg .* v0_gbus ./ abs(v0_gbus);  // 新的电压（设定幅值，保持原有角度）
    V0 = set(V0, gbus_idx, new_v0);  // 更新初始电压

    return V0;
}